**أهمية اشارات المرور**

تساعد شارات المرور في الحركة، وتساهم في تنظيم الحركة من خلال إعطاء الطريق الصحيح لبعض السيارات وليس غيرها، فهي لا تجعل حركة مرور السيارات أكثر أمانًا فحسب، بل حركة مرور المشاة أيضًا، فهي تساعد على تقليل عدد الحوادث وجعل حوادث الاصطدام عند التقاطعات أقل تواتراً، كما تؤدي دورًا حيويًا وحاسمًا عندما يتعلق الأمر بالسلامة في حياتنا اليومية.

**اشارات المرور بالإنجليزي**

يجب المعرفة التامة بكل إشارات المرور وألوانها وإلى ما يشير كل لون منها، ومن خلال ما يلي سنتعرف على ما هي علامات المرور وما معناها باللغة الإنجليزية، وماذا تشير كل علامة من تلك العلامات، ومن الجدير بالذكر أن ألوان إشارات المرور تنقسم إلى ثلاثة ألوان وكل لون منهم يقصد به شيء معين، وهذه الألوان هي الأحمر والأخضر والأصفر، وفيما يأتي سوف يتم إدراج معاني ألوان إشارات المرور بالإنجليزي مع الترجمة:

**اللون الأحمر RED**

اللون الأحمر هو رمز موروث من السكك الحديدية، ويرمز اللون الأحمر إلى الخطر في العديد من الثقافات وهو أمر منطقي، وبالنظر إلى قواعد إشارات المرور، نجد أن اللون الأحمر يحتوي على أطول طول موجي لأي لون على الطيف المرئي؛ مما يعني أنه يمكنك رؤيته من مسافة أكبر من الألوان الأخرى، إذ إن اللون الأحمر يعني التوقف لفترة طويلة أثناء وجود السيارات، كما أن استخدام إشارات القطار للون الأحمر يعود إلى الأيام التي تم التخلي فيها عن الأسلحة الميكانيكية، حيث تم استخدام اللون الأحمر للإشارة إلى وجود محطة سكك حديدية قادمة.

RED COLOR

Red is a symbol inherited from the railways. Red symbolizes danger in many cultures and makes sense. Given the rules of traffic lights, red has the longest wavelength of any color on the visible spectrum; Which means that you can see it from a greater distance than other colors, as the red color means stopping for a long time while cars are present, and the use of train signals for the color red dates back to the days when mechanical weapons were abandoned, as the color red was used to indicate the presence of Coming railway station.

**اللون الأخضر GREEN**

اللون الأخضر يعني الذهاب، ولقد تم تغير دور اللون الأخضر بشكل كبير مع مرور الوقت، ويكون الطول الموجي للون الأخضر أقصر من اللون الأصفر على الطيف المرئي؛ مما يعني أنه لا يزال من السهل رؤيته أكثر من أي لون آخر غير الأحمر والأصفر، ففي الأيام الأولى لأضواء السكة الحديد، كان اللون الأخضر يعني في الأصل الحذر، في حين أن الضوء الأخضر الصافي كان جيدًا أو واضحًا أو أبيض، وبطبيعة الحال كانت تستغرق القطارات وقتًا طويلاً للتوقف، وتقول الأسطورة أن العديد من التصادمات الكارثية حدثت بسبب الفهم الخاطئ للون الأخضر.

GREEN COLOR

Green means go, and the role of green has changed dramatically over time. Green has a shorter wavelength than yellow on the visible spectrum; Which means it is still easier to see than any other color than red and yellow.In the early days of railway lights, green originally meant caution, while a clear green light was good, clear, or white. Of course, trains took Too long to stop, and legend has it that many catastrophic collisions occurred due to a misunderstanding of the color green.

**اللون الأصفر YELLOW**

اللون الأصفر يعني الحذر؛ لأنه يسهل رؤيته واختلاطه باللون الأحمر، ومنذ الأيام الأولى للقيادة وحتى منتصف القرن العشرين لم تكن جميع علامات التوقف باللون الأحمر فالكثير منها كان أصفر، لأنه في الليل كان من المستحيل رؤية علامة توقف حمراء في المناطق سيئة الإضاءة، وبدأ استخدام علامة التوقف الصفراء في مدينة ديترويت عام 1915 وهي المدينة التي قامت بعد ذلك بخمس سنوات بتركيب أول إشارة مرور كهربائية لها، ومع تطور المواد والتقنيات المستخدمة في إنتاج إشارات المرور، ومع اختبار إشارات المرور تم التمكن من إنتاج علامات عاكسة للغاية، مما سمح للون الأحمر أن يستأنف مكانه الطبيعي في التسلسل الهرمي لإشارات المرور، تاركًا بذلك اللون الأصفر للإشارة إلى الحذر، وهذا هو السبب في أن المناطق المدرسية والحافلات والممرات وغيرها من التحذيرات المهمة أصبحت صفراء اليوم.

YELLOW

Yellow means caution; Because it is easy to see and mix with red, and from the early days of driving until the middle of the twentieth century, not all stop signs were red, many of them were yellow, because at night it was impossible to see a red stop sign in poorly lit areas, and the yellow stop sign began to be used in the city of Detroit In 1915, the city that five years later installed its first electric traffic light

**أنواع إشارات المرور باللغة الإنجليزية**

قد يفضل البعض التعرف على أنواع إشارات المرور باللغة الإنجليزية من أجل الاطلاع عليها والتعرف عليها بدقة، وخصوصًا للذين يعيشون في أماكن تتحدث اللغة الإنجليزية، وفيما يأتي سوف يتم إدراج أنواع الإشارات المرورية في اللغة الإنجليزية مع الترجمة:

* **النوع الأول**: Indicative signs: They are a group of signs that help the car driver and guide him while driving correctly to avoid risks and accidents, such as the appearance of the “P” sign, which indicates the presence of a parking lot, and the “P with a wheelchair underneath” sign which indicates the presence of a parking lot designated for people with special needs.
**الإشارات الإرشادية:** عبارة عن مجموعة إشارات تساعد سائق السيارة وترشده أثناء القيادة بشكل صحيح لتجنب المخاطر والحوادث، مثل ظهور علامة p والتي تشير إلى وجود موقف سيارات، وعلامة "p وتحتها كرسي متحرك"  التي تشير إلى وجود موقف مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.
* **النوع الثاني**: Regulatory signals: A set of signals that help the driver obtain some warnings that are displayed to passengers, car drivers, vehicles, and others, such as the word “stop,” which indicates the need for the car to stop driving.
**الإشارات التنظيمية:** مجموعة إشارات تفيد السائق في الحصول على بعض التنبيهات التي تُعرض على الركاب وسائقي السيارات والمركبات وغيرها، مثل كلمة “stop” التي تشير إلى ضرورة توقف السيارة عن السير.
* **النوع الثالث**: Temporary signals: A group of signals that alert the driver when there is traffic movement, such as road work, or alert him to the presence of existing dangerous conditions that must be prohibited and stopped.
**الإشارات المؤقتة:** مجموعة إشارات تنبه السائق عند وجود حركة في المرور، مثل أشغال على الطريق، أو تنبهه لوجود ظروف خطرة قائمة ينبغي الحظر منها والتوقف.
* **النوع الرابع**: Warning signs: A group of signs that direct motorists to drive at a moderate speed to avoid many dangers, and explain some of the factors that may hinder a person and suddenly appear in front of him.
**الإشارات التحذيرية:** مجموعة إشارات توجه سائقي السيارات للسير بسرعة متوسطة لتجنب كثير من المخاطر، وتوضح بعض العوامل التي قد تعيق الشخصوتظهر أمامه بشكل مفاجئ.

**أسماء اشارات المرور بالانجليزي**

من الضروري التعرف على أسماء إشارات المرور بالإنجليزي عند الرغبة بالتعرف على الإشارات المرورية بالإنجليزية، فقد يضطر البعض للسفر إلى دولة تضع لوحات إنجليزية في المرور، ولذلك يجب التعرف عليها وقراءتها مع الترجمة للإحاطة بها، وتجنب الوقوع في حوادث أو مخاطر مرورية، وفيما يأتي سوف يتم إدراج مجموعة أسماء لإشارات المرور بالإنجليزي:

|  |  |
| --- | --- |
| **اسم الإشارة باللغة الإنجليزية** | **الترجمة إلى اللغة العربية** |
| side road | طريق جانبي |
| side road (diagonal) | طريق جانبي (قطري) |
| T intersection | تقاطع T |
| Y intersection | تقاطع Y |
| circular intersection | تقاطع دائري |
| large arrow (one direction) | سهم كبير (اتجاه واحد) |
| large arrow ( two directions) | سهم كبير (اتجاهين) |
| horizontal alignment | مفترق طريق أفقي |
| turn with advisory speed 25 | دوران بسرعة لا تزين عن 25 |
| curve | منعطف أو منحي |
| truck rollerover | طريق أملس |